DC电源插座DC-002额定值是DC30V0.5A，插入力度是3到20N，是插件DC电源插座。DC-002的针芯直径有1.0和1.3两种，DC插座的孔径尺寸是4.2mm，3个插脚。寿命5000次。产品广泛应用于各种视听、数码相机、手机、笔记本电脑、MP3、MP4、DV及家用电器等领域。

DC-002电源插座产品特征：

1.具备5.1声道和音频高保真不同结构设计。

2.具备多种功能使用选择。

3.安装形式有DIP和SMT供选择。

4.立体声耳机插座4)接触端子采用弹性结构设计，保证良好、稳定的接触和使用寿命。

5.可依据客户要求设计不同功能连接产品。

DC-002电源插座技术参数：

环境温度：15~35℃

压力：86kPa~106kPa

相对湿度：25%~80%

额定值：DC 12V 1A

插入力度：2.94~29.4N

拔出力度：2.94~29.4N

接触电阻：≤0.03Ω

绝缘电阻：≥100MΩ

额定值：dc 30V 0.5A

插入力度：3~20N

接触电阻：≤0.03Ω

绝缘电阻：≥100MΩ

耐压力：AC500V（50Hz）/min

寿命：5000次

